-----------------------------------------------------------------
 [Title] UFOCaptureIP (64bit, unicode)
 [Date]  Initially published V5.01 @ 2026/03/31
 [Author] SonotaCo
 [HomePage] http://sonotaco.com/
 [Email]    info@sonotaco.com
 [Copy right] (C) 2012-2026 SonotaCo.
-----------------------------------------------------------------
 [Package contents]
 UFOIP.exe  ...., UFOCaptureIP program
 UFO_REG.exe .... UFOCaptureIP registration program
 *.ax        .... modules used by UFOIP.exe
 *.bmp       .... detect area mask file for all resolusion
 UFO*HASH.txt ... Hash code which used automatically
 readme.txt  .... this file
 VC_redist.x64.exe ... VisualC++ runtime manageing tool
-----------------------------------------------------------------
UFOCaptureIPはDirectShow対応のタイムシフト動体検出録画ソフトウエアです。

[特徴]
UFOCaptureIPはIPカメラからのRTSPビデオストリーム、ビデオ入力ボード、
HDMI/HD-SDI入力ボード、IEEE1394(DV)カメラ、などからの映像を監視し、
映像の変化があったら、その数秒前からの映像を録画することができます。
特に夜空の監視ではシンチレーションマスク機能により自動的に恒星の瞬
きをマスクすることにより無視し、高感度の動体監視をすることができ、
目に見えないような淡い恒星の位置まで記録することができます。
これにより、星図との比較により高精度の科学的な方角測定ができます。
UFOCaptureIPにおいては多数コアのCPUを使用した並列処理によりC4k60p 
(4096x2160/60p )までの映像を処理することができます
(設定やシステムの能力によりコマ落ちすることがあります事前に十分な
テストをお願いします)。

[動作環境]
　・Windows 11 64bit, 日本語版/英語版/その他1byte言語版
　・DirectShow 対応 ビデオキャプチャデバイスおよびその製品添付ドライバ
　・DirectX 9.0以降 ランタイム / Visual C++ 2022 ランタイム
  ・HDフォーマット(1920x1080/60i)に対応するには 4スレッド 1.9GHz以上の
    CPUと高速ストレージ(非圧縮では200MB/sec以上)を搭載したパソコンが必要です。
  ・4Kフォーマット(3840x2160/30p)に対応するには 8スレッド 3.6GHz以上の
    CPUと高速ストレージ(非圧縮では720MB/sec以上)を搭載したパソコンが必要です。
  ・C4Kフォーマット(4096x2160/60p)に対応するには 16スレッド 3.6GHz以上の
    CPUと高速ストレージ(非圧縮では1500MB/sec以上)を搭載したパソコンが必要です。
  
[シェアウエア制限]
  レジストレーションを行う前は120分間で監視動作が停止します。

[注意]
・事前に VC_redist.x64.EXEを実行してライタイムをインストールしてください。
・VISTA IP構築ガイドを最初によみ、その指示に従ってください。特に以下の点に注意してください。
  https://sonotaco.jp/forum/viewtopic.php?t=6135
・UFOCapディレクトリはシステムモジュール配置可能ディレクトリ(C:\Program files や
  C:\UFO などのドライブルート直下以外のascii文字のみのディレクトリ名をもつもの)に
  配置してください。デスクトップの下や2byte文字名前に含むデレクトリでは動作しません。
・パッケージ解凍後、展開内容にUFOIP.exeが含まれていることを確認してください。
  WindowsXp sp2以降では ネットワークからダウンロードしたパッケージの一部が
  解凍されないことがあります。この場合、解凍前に圧縮ファイルのプロファイルで
  ブロックの解除を指定してください。
・最初にUFO_REG.exe を実行してください。これは必要なモジュールのディレクトリを
  システムに登録するためのもので、バージョンアップ時など、実行ディレクトリを変更した
  場合にも実行して"re-install ax" ボタンを押してください。

------------------------------------------------------------------------------
[Caution]
- Run "VC_redist86.exe" to confirm the VC++ redistributable runtime envionment.
- Read "Quick start guide" at first, specially be careful about followings.
- Place UFOCap directory at normatl directry, such as "C:\Program Files"or "C:\UFO". 
Do not place it under desktop or directory that contains 2 byte charcters in its name.
- Please unblock the downloaded package be for expanding, and check package contents 
whether .exe or .ax weres normally expanded. Windows builtin expander does not expand 
exe files unless its block was cancelled.
- Please run UFO_REG.exe at first for registering module directory to the system.
- Please set HDD auto power off seiing on your PC as "Never"
